Logo

Description automatically generated

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av Fitnessredskap/utegym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Adress/nr** |
| *«Besiktningsman»* | «Besiktningsdatum» | «Best\_x00e4\_llare» | «Title» |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| «Adress» | «Dagensdatum» | «Kontaktperson» | «Telefonnummer» |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 16630 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 16630, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18)***

1. Fysisk omfattning

🗹Endast fitness redskap enligt SS-EN 16630 med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Lekredskap, stängsel, kommunikationsvägar, fasta bänkar, bord samt träd och buskar mm omfattas *inte* av besiktningen.

**Besiktningsman**

«Besiktningsman»

Innehar Certifikat nr «Certnr» utfärdat av

SERENO Certifiering AB

Platser för motion eller annan utevistelse

Samt av fitnessutrustning

Utifrån SS-EN 16630

Telefon: «Besmantelefonnummer»

E-mail: «Email»

«Hemsida»

**Klagomål**

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 953 30

«digsign»

*«digsign2»*

## Anmärkningar

## Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

## Information för användning

|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskylt:  Finns | **-** |
| Användningsinformation:  Saknas på flera redskap | **C** |
| Märkning av redskapen/typskylt:  Saknas på flera redskap | **C** |

*Enligt SS-EN 16630-7.1, SS-EN 16630-7.2 samt SS-EN 16630-8*