

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av Fitnessredskap/utegym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Adress/nr** |
| *Joakim Nordström* | 2023-04-28 | Glab Malmö | Utegym Arrendevägen |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| Västra Ingelstad | 2023-05-06 | Carl-Fredrik Nivard | 0706950697 |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning

Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 16630 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 16630, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18)***

1. Fysisk omfattning

🗹Endast fitness redskap enligt SS-EN 16630 med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Lekredskap, stängsel, kommunikationsvägar, fasta bänkar, bord samt träd och buskar mm omfattas *inte* av besiktningen.

**Besiktningsman**

Joakim Nordström

Telefon: 0733-82 05 74

Email: joakim.nordstrom@greenlandscaping.se

www.greenlandscapingmalmo.se

## Anmärkningar

## Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

## Information för användning

|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskylt:  Finns | **-** |
| Användningsinformation:  Finns | **-** |
| Märkning av redskapen/typskylt:  Saknas på ett eller flera redskap | **C** |

*Enligt SS-EN 16630-7.1, SS-EN 16630-7.2 samt SS-EN 16630-8*

Översiktsbild av lekplatsen

|  |
| --- |
|  |
|  |

Produktbeskrivning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Produkt | Tillverkare/artnr | Årtal | Bild nr |
| 1 | Pushup | -Lappset | -2019 | Bild: 1 |
| 2 | Balansfjäder | -Lappset | -2019 | Bild: 2 |
| 3 | Stepup | -Lappset | - | Bild: 3 |
| 4 | Stepup | -Lappset | - | Bild: 4 |
| 5 | Pullup | -Lappset | -2019 | Bild: 5 |
| 6 | Monkey Bars | -Lappset | -2019 | Bild: 6 |
| 7 | Dips | -Lappset | -2019 | Bild: 7 |
| 8 | Crosstrainer | -Lappset | - | Bild: 8 |
| 9 | Situp | -Lappset | - | Bild: 9 |

Besiktningsresultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Bild: 1 | Bild: 2 | Bild: 3 |
| Bild: 4 | Bild: 5 | Bild: 6 |
| Bild: 7 | Bild: 8 | Bild: 9 |

Anmärkningar:

Produkt 1, Pushup



|  |  |
| --- | --- |
| -Sprickor i stolpe | C |

SS-EN 16630:4.2.3

Produkt 2, Balansfjäder



|  |  |
| --- | --- |
| -Sprickor i stolpar | C |

SS-EN 16630:4.2.3

Produkt 3, Stepup

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 4, Stepup

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 5, Pullup

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 6, Gymredskap

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 7, Dips

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 8, Crosstrainer

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Produkt 9, Situp



|  |  |
| --- | --- |
| -Skruvar saknas | C |

SS-EN 16630:4.3.1

Stötdämpande underlag:

Produkt 5:Pullup

|  |  |
| --- | --- |
| Stenhårt material | B |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 6:Monkey Bars

|  |  |
| --- | --- |
| Stenhårt material | B |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Brunnar:

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen brunn funnen i närheten | - |

Enligt ordningslagen 3 kap 5§